[const]
antrieb_number_gears
6

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1050

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
1100

[const]
antrieb_getr_ratioR
-5.0

[const]
antrieb_getr_ratio1
6.00

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.00

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.43

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.50

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio6
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio7
0

[const]
antrieb_getr_ratio8
0

[const]
antrieb_getr_ratio9
0

[const]
antrieb_getr_ratio10
0

[const]
antrieb_i_achse
4.2 

[newcurve]
clutch_friction

[pnt]
0
1

[pnt]
0.80
0


[const]
gear_efficiency
0.80

[const]
antrieb_anim_R_L-R
-2.5

[const]
antrieb_anim_R_F-B
1

[const]
antrieb_anim_N_L-R
0

[const]
antrieb_anim_N_F-B
0

[const]
antrieb_anim_1_L-R
-1.5

[const]
antrieb_anim_1_F-B
-1.5

[const]
antrieb_anim_2_L-R
0

[const]
antrieb_anim_2_F-B
1.5

[const]
antrieb_anim_3_L-R
0

[const]
antrieb_anim_3_F-B
-1.5

[const]
antrieb_anim_4_L-R
1.5

[const]
antrieb_anim_4_F-B
1.5

[const]
antrieb_anim_5_L-R
1.5

[const]
antrieb_anim_5_F-B
-1.5

[const]
antrieb_anim_6_L-R
1.5

[const]
antrieb_anim_6_F-B
-1.5
