[const]
antrieb_number_gears
6

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
1100

[const]
antrieb_getr_ratioR
-4.65

[const]
antrieb_getr_ratio1
5.60

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.41

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.81

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.41

[const]
antrieb_getr_ratio5
1

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.8

[const]
antrieb_getr_ratio7
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio8
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio9
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio10
0.6

[const]
antrieb_i_achse
5.74
 

[newcurve]
clutch_friction

[pnt]
0
1

[pnt]
0.80
0


[const]
gear_efficiency
0.95

[const]
antrieb_anim_R_L-R
-1.5

[const]
antrieb_anim_R_F-B
-1

[const]
antrieb_anim_N_L-R
0

[const]
antrieb_anim_N_F-B
0

[const]
antrieb_anim_1_L-R
-1

[const]
antrieb_anim_1_F-B
1

[const]
antrieb_anim_2_L-R
-1

[const]
antrieb_anim_2_F-B
-1

[const]
antrieb_anim_3_L-R
0

[const]
antrieb_anim_3_F-B
1

[const]
antrieb_anim_4_L-R
0

[const]
antrieb_anim_4_F-B
-1

[const]
antrieb_anim_5_L-R
1

[const]
antrieb_anim_5_F-B
1

[const]
antrieb_anim_6_L-R
1

[const]
antrieb_anim_6_F-B
-1
