'#################################################################################
'	Retarder
'#################################################################################

	(L.L.brake) 0.01 >
	(L.L.antrieb_retarder_sw) &&
	(L.L.antrieb_retarder_sw_direkt) ||
	(L.L.Throttle) 0.1 < &&
	(L.L.antrieb_n_kardanwelle) 0.1 > &&
	(L.L.antrieb_failure_general) ! &&
	(L.L.bremse_ABS_eingriff) ! &&
	{if}	
		

		(L.L.antrieb_n_kardanwelle) 29.3 / (F.L.retarder_stufe1) 0.7 * (C.L.antrieb_i_achse) /-/ *  (S.L.antrieb_retardermoment) (L.L.M_Wheel) + (S.L.M_Wheel) 
		1 (S.L.antrieb_retarder)
		
	{else}
'		Ausfaden der Retarder-Bremsstärke
		(L.L.antrieb_retardermoment) (L.S.Timegap) 10000 * + 0 min (S.L.antrieb_retardermoment) (L.L.M_Wheel) + (S.L.M_Wheel)
		(L.L.antrieb_retarder_volume) (L.S.Timegap) 2 * - 0 max (S.L.antrieb_retarder_volume) s0
		l0 0 =
		{if}
			0 (S.L.antrieb_wendesatz) (S.L.antrieb_retarder) (S.L.antrieb_retarder_volume)
		{endif}
	
	{endif}

	(L.L.antrieb_retarder)  
	(L.L.antrieb_getr_gangwahl) 0 = ||
	
{if}
		1 (S.L.antrieb_wendesatz) (S.L.antrieb_retarder_volume)
'		Rücksetzen auf 0 erfolgt beim Fadeout des Retarderbremsmoments
	{endif}

