[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
15

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor1
100

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00013
mі/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/mі

[const]
cabinair_V
90
mі

'Влияет на скорость теплообмена между водой и двигателем
[const]
vodaV
80

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK

[const]
cabinair_A_perdoor
0.05
mІ

[const]
cabinair_A_perwindow
0.025
mІ

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.04

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
2

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.8

'Мощность отопителя
[const]
Sirocco262_nagr
32000

Топливо, потребляемое дизельным отопителем, л/ч
[const]
Sirocco_toplivo
4

[const]
Sirocco_max_temp
70
