[const]
lights_blinkertime_on
0.35

[const]
lights_blinkertime_firston
0.45

[const]
lights_blinkertime_off
0.3

[const]
lights_blinkautom_minLenk
0.15

[const]
lights_bulb_frontlight_livetime_h
2000

[const]
lights_bulb_signal_livetime_h
1000

[const]
lights_bulb_inside_livetime_h
2000

[const]
lights_blinker_bulb_cnt
5

[const]
lights_edge_avl
1









Neu: Pro Glühbirne
=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.

Begrenzungslichter: 5W (0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_edge_Rinv_bulb
0.0087

.............................

Abblendlicht: 35W (0.0608 1/Ohm) 

[const]
lights_abbl_Rinv_bulb
0.0608

.............................

Blinker: 20W (0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_blinker_Rinv_bulb
0.0347

.............................

Fahrerlicht: 10W (1x0.0174 1/Ohm)

[const]
lights_fahrerlicht_Rinv_bulb
0.0174

.............................









Alt: Für ganze Beleuchtungsgruppen
=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Rücklicht: 2x10W (2x0.0174 1/Ohm)

[const]
lights_rueck_Rinv
0.0347

.............................

Standlicht:
zwei Standlichter: 2x10W (2x0.0174 1/Ohm)
zwei Kennzeichenlichter: 2x5W (2x0.00868 1/Ohm)
vier Rollbandbeleuchtung: 4x40W (4x0.0694 1/Ohm)


[const]
lights_stand_Rinv
0.330

.............................

Bremslicht: 2x20W (2x0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_brems_Rinv
0.0694

.............................

Rückfahrscheinwerfer: 1x20W (0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_rueckfahr_Rinv
0.0347

.............................

Nebelscheinwerfer: 2x35W (2x0.0608 1/Ohm)

[const]
lights_nebelschw_Rinv
0.122
.............................

Fernlicht: 2x35W (2x0.0608 1/Ohm)

[const]
lights_fern_Rinv
0.122

.............................

Beleuchtung Unterdeck: 6x40W (6x0.0694 1/Ohm)

[const]
lights_beleuchtung_unterdeck_Rinv
0.416

.............................

Beleuchtung Unterdeck vornerechts: 1x40W (3x0.0694 1/Ohm)

[const]
lights_beleuchtung_untenrechts_Rinv
0.0694

.............................

Beleuchtung Oberdeck: 8x40W (8x0.0694 1/Ohm)

[const]
lights_beleuchtung_oberdeck_Rinv
0.555

